**Настройки просмотра видеонаблюдения**

**Пер. Засыпной,8,8А,10,12А,14А**

Для просмотра видео необходимо скачать и установить программу CMS версии 3.1.0.9.

Её необходимо скачивать с сайта <https://optimus-cctv.ru>. Файл установки можно найти следующим образом. Выбрать раздел **Тех. Поддержка – Прошивки и ПО – Оборудование Optimus – программное обеспечение для оборудование Optimus -** [**IP-E, IP-H, AHD-R и NVR**](http://file.sec-e.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20Optimus/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20Optimus/IP-E%2C%20IP-H%2C%20AHD-R%20%D0%B8%20NVR/) **– CMS – WIN – CMS – 3.1.0.9**



Для отображения видеопотока необходимо добавить устройство следующим образом:

В правом нижнем углу программы выбрать **СИСТЕМА, далее (красная кнопка, расположенная выше) выбрать УСТРОЙСТВА, затем ДОБАВИТЬ ОБЛАСТЬ (создаётся с произвольным названием) и нажать ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Для добавления устройства необходимо заполнить предложенные поля следующим образом:

**Установить галочку на поле Cloud, ввести Cloud ID, имя (логин) и пароль (при необходимости)**

|  |
| --- |
|  |

Данные для входа в систему:

Cloud ID для пер. Засыпной - 3f58d3c7b84d42c9

Имя: Client

Пароль: отсутствует, поле остаётся пустым

Для просмотра видео в реальном времени необходимо дважды нажать на добавленную область (левый верхний угол программы), в появившемся списке выбрать добавленное устройство, дважды нажать на него и выбрать необходимую камеру

