**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОРОТ РАСПАШНЫХ ДВУХСТВОРЧАТЫХ**

**ЖК «КАСКАД» ул. Краснореченская 189, 191, 193**

Ворота распашные двухстворчатые предназначены для закрывания проезда на территорию объектов, расположенных в промышленных, торгово-коммерческих, общественных и жилых зонах.

Примененные в конструкции ворот элементы обеспечивают полную безопасность изделия в эксплуатации при соблюдении техники безопасности. При управлении воротами следует осуществлять визуальный контроль над процессом открывания/закрывания створки ворот с целью предотвращения появления в рабочей зоне людей и посторонних предметов.

В процессе эксплуатации ворот запрещается:

• препятствовать движению створок ворот;

• находиться в зоне движения створок при их закрывании;

• передавать пульт дистанционного управления детям;

• осуществлять движение задним ходом;

• осуществлять движение при мигающем маяке, расположенном на столбе;

• эксплуатировать ворота при наличии видимых повреждений створок, петель, упоров, тросовых растяжек и других элементов створок ворот;

• самостоятельно производить ремонт ворот.

Въезд/выезд допускается осуществлять только после того, как створки ворот остановились в крайних положениях (открыты). При этом необходимо убедиться в том, что исключена возможность касания конструктивных элементов ворот транспортным средством.

Автоматическое закрытие ворот – 15-18 сек. (после полного открытия)

Радиус открытия створок – 3 м.

**ООО «УК Гранд»**